
            
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6)

  (page A3)
  (title_block
    (title controller_overlay)
    (rev 0.1)
    (company ceoloide)
  )

  (general
    (thickness 1.6)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

            (net 0 "")
            
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "")
  )

            
  (module "Screw_Hole" (layer F.Cu) (tedit 5F1B9159)
      (at 207.762 100.476 0)
      (fp_text reference "H1" (at 0 2.55) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  

  (module "Screw_Hole" (layer F.Cu) (tedit 5F1B9159)
      (at 222.194 108.995 0)
      (fp_text reference "H2" (at 0 2.55) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))
      (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  
            (gr_line (start 205.113 101.77697755907997) (end 205.113 53.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 205.613 52.99) (end 224.333 52.99) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 224.833 53.49) (end 224.833 112.58497459811554) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 224.08299999999997 113.01798729811554) (end 205.36299999999997 102.20999025907994) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 205.613 53.49) (end 205.613 52.99) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 224.333 53.49) (end 224.833 53.49) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 224.333 112.58497459811554) (end 224.083 113.01798729811554) (angle -120.00000010841867) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 205.613 101.77697755907997) (end 205.113 101.77697755907997) (angle -59.999999891579705) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_circle (center 207.762 100.476) (end 208.862 100.476) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_circle (center 222.194 108.995) (end 223.29399999999998 108.995) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
            
)

        