
            
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.6)

  (page A3)
  (title_block
    (title left)
    (rev v1.0.0)
    (company Unknown)
  )

  (general
    (thickness 1.6)
  )

  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

            (net 0 "")
(net 1 "left_bottom")
(net 2 "C0")
(net 3 "left_home")
(net 4 "left_top")
(net 5 "left_num")
(net 6 "left_f")
(net 7 "q_bottom")
(net 8 "C1")
(net 9 "q_home")
(net 10 "q_top")
(net 11 "q_num")
(net 12 "q_f")
(net 13 "w_bottom")
(net 14 "C2")
(net 15 "w_home")
(net 16 "w_top")
(net 17 "w_num")
(net 18 "w_f")
(net 19 "e_bottom")
(net 20 "C3")
(net 21 "e_home")
(net 22 "e_top")
(net 23 "e_num")
(net 24 "e_f")
(net 25 "r_bottom")
(net 26 "C4")
(net 27 "r_home")
(net 28 "r_top")
(net 29 "r_num")
(net 30 "r_f")
(net 31 "t_bottom")
(net 32 "C5")
(net 33 "t_home")
(net 34 "t_top")
(net 35 "t_num")
(net 36 "t_f")
(net 37 "one_down")
(net 38 "one_up")
(net 39 "two_down")
(net 40 "two_up")
(net 41 "three_down")
(net 42 "three_up")
(net 43 "one_f")
(net 44 "C6")
(net 45 "space_space")
(net 46 "one_enter")
(net 47 "one_back")
(net 48 "R4")
(net 49 "R3")
(net 50 "R2")
(net 51 "R1")
(net 52 "R0")
(net 53 "R7")
(net 54 "R6")
(net 55 "bl_left_bottomR4")
(net 56 "GND")
(net 57 "bl_left_homeR3")
(net 58 "bl_left_topR2")
(net 59 "bl_left_numR1")
(net 60 "bl_left_fR0")
(net 61 "bl_q_bottomR4")
(net 62 "bl_q_homeR3")
(net 63 "bl_q_topR2")
(net 64 "bl_q_numR1")
(net 65 "bl_q_fR0")
(net 66 "bl_w_bottomR4")
(net 67 "bl_w_homeR3")
(net 68 "bl_w_topR2")
(net 69 "bl_w_numR1")
(net 70 "bl_w_fR0")
(net 71 "bl_e_bottomR4")
(net 72 "bl_e_homeR3")
(net 73 "bl_e_topR2")
(net 74 "bl_e_numR1")
(net 75 "bl_e_fR0")
(net 76 "bl_r_bottomR4")
(net 77 "bl_r_homeR3")
(net 78 "bl_r_topR2")
(net 79 "bl_r_numR1")
(net 80 "bl_r_fR0")
(net 81 "bl_t_bottomR4")
(net 82 "bl_t_homeR3")
(net 83 "bl_t_topR2")
(net 84 "bl_t_numR1")
(net 85 "bl_t_fR0")
(net 86 "bl_one_downR7")
(net 87 "bl_one_upR6")
(net 88 "bl_two_downR7")
(net 89 "bl_two_upR6")
(net 90 "bl_three_downR7")
(net 91 "bl_three_upR6")
(net 92 "bl_one_fR0")
(net 93 "bl_space_spaceR6")
(net 94 "bl_one_enterR2")
(net 95 "bl_one_backR1")
(net 96 "bl_pwr")
(net 97 "BAT_P")
(net 98 "RST")
(net 99 "VCC")
(net 100 "F10")
(net 101 "DPC")
(net 102 "DPD")
(net 103 "DPE")
(net 104 "R5")
(net 105 "DISP1_1")
(net 106 "DISP1_2")
(net 107 "DISP1_4")
(net 108 "DISP1_5")
            
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "")
(add_net "left_bottom")
(add_net "C0")
(add_net "left_home")
(add_net "left_top")
(add_net "left_num")
(add_net "left_f")
(add_net "q_bottom")
(add_net "C1")
(add_net "q_home")
(add_net "q_top")
(add_net "q_num")
(add_net "q_f")
(add_net "w_bottom")
(add_net "C2")
(add_net "w_home")
(add_net "w_top")
(add_net "w_num")
(add_net "w_f")
(add_net "e_bottom")
(add_net "C3")
(add_net "e_home")
(add_net "e_top")
(add_net "e_num")
(add_net "e_f")
(add_net "r_bottom")
(add_net "C4")
(add_net "r_home")
(add_net "r_top")
(add_net "r_num")
(add_net "r_f")
(add_net "t_bottom")
(add_net "C5")
(add_net "t_home")
(add_net "t_top")
(add_net "t_num")
(add_net "t_f")
(add_net "one_down")
(add_net "one_up")
(add_net "two_down")
(add_net "two_up")
(add_net "three_down")
(add_net "three_up")
(add_net "one_f")
(add_net "C6")
(add_net "space_space")
(add_net "one_enter")
(add_net "one_back")
(add_net "R4")
(add_net "R3")
(add_net "R2")
(add_net "R1")
(add_net "R0")
(add_net "R7")
(add_net "R6")
(add_net "bl_left_bottomR4")
(add_net "GND")
(add_net "bl_left_homeR3")
(add_net "bl_left_topR2")
(add_net "bl_left_numR1")
(add_net "bl_left_fR0")
(add_net "bl_q_bottomR4")
(add_net "bl_q_homeR3")
(add_net "bl_q_topR2")
(add_net "bl_q_numR1")
(add_net "bl_q_fR0")
(add_net "bl_w_bottomR4")
(add_net "bl_w_homeR3")
(add_net "bl_w_topR2")
(add_net "bl_w_numR1")
(add_net "bl_w_fR0")
(add_net "bl_e_bottomR4")
(add_net "bl_e_homeR3")
(add_net "bl_e_topR2")
(add_net "bl_e_numR1")
(add_net "bl_e_fR0")
(add_net "bl_r_bottomR4")
(add_net "bl_r_homeR3")
(add_net "bl_r_topR2")
(add_net "bl_r_numR1")
(add_net "bl_r_fR0")
(add_net "bl_t_bottomR4")
(add_net "bl_t_homeR3")
(add_net "bl_t_topR2")
(add_net "bl_t_numR1")
(add_net "bl_t_fR0")
(add_net "bl_one_downR7")
(add_net "bl_one_upR6")
(add_net "bl_two_downR7")
(add_net "bl_two_upR6")
(add_net "bl_three_downR7")
(add_net "bl_three_upR6")
(add_net "bl_one_fR0")
(add_net "bl_space_spaceR6")
(add_net "bl_one_enterR2")
(add_net "bl_one_backR1")
(add_net "bl_pwr")
(add_net "BAT_P")
(add_net "RST")
(add_net "VCC")
(add_net "F10")
(add_net "DPC")
(add_net "DPD")
(add_net "DPE")
(add_net "R5")
(add_net "DISP1_1")
(add_net "DISP1_2")
(add_net "DISP1_4")
(add_net "DISP1_5")
  )

            
          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 100 0) 

                
        (fp_text reference "S1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 1 "left_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 83 0) 

                
        (fp_text reference "S2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 3 "left_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 66 0) 

                
        (fp_text reference "S3" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 4 "left_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 49 0) 

                
        (fp_text reference "S4" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 5 "left_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 32 0) 

                
        (fp_text reference "S5" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 6 "left_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 57.5 100 0) 

                
        (fp_text reference "S6" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 7 "q_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 57.5 83 0) 

                
        (fp_text reference "S7" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 9 "q_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 57.5 66 0) 

                
        (fp_text reference "S8" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 10 "q_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 57.5 49 0) 

                
        (fp_text reference "S9" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 11 "q_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 57.5 32 0) 

                
        (fp_text reference "S10" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 12 "q_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 75.5 100 0) 

                
        (fp_text reference "S11" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 13 "w_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 75.5 83 0) 

                
        (fp_text reference "S12" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 15 "w_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 75.5 66 0) 

                
        (fp_text reference "S13" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 16 "w_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 75.5 49 0) 

                
        (fp_text reference "S14" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 17 "w_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 75.5 32 0) 

                
        (fp_text reference "S15" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 18 "w_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 93.5 100 0) 

                
        (fp_text reference "S16" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 19 "e_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "C3") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 93.5 83 0) 

                
        (fp_text reference "S17" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 21 "e_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "C3") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 93.5 66 0) 

                
        (fp_text reference "S18" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 22 "e_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "C3") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 93.5 49 0) 

                
        (fp_text reference "S19" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 23 "e_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "C3") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 93.5 32 0) 

                
        (fp_text reference "S20" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 24 "e_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 20 "C3") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 111.5 100 0) 

                
        (fp_text reference "S21" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 25 "r_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 111.5 83 0) 

                
        (fp_text reference "S22" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 27 "r_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 111.5 66 0) 

                
        (fp_text reference "S23" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 28 "r_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 111.5 49 0) 

                
        (fp_text reference "S24" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 29 "r_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 111.5 32 0) 

                
        (fp_text reference "S25" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 30 "r_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 129.5 100 0) 

                
        (fp_text reference "S26" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 31 "t_bottom") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "C5") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 129.5 83 0) 

                
        (fp_text reference "S27" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 33 "t_home") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "C5") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 129.5 66 0) 

                
        (fp_text reference "S28" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 34 "t_top") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "C5") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 129.5 49 0) 

                
        (fp_text reference "S29" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 35 "t_num") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "C5") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 129.5 32 0) 

                
        (fp_text reference "S30" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 36 "t_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 32 "C5") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 134 0) 

                
        (fp_text reference "S31" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 37 "one_down") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 35 117 0) 

                
        (fp_text reference "S32" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 38 "one_up") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 2 "C0") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 62 134 0) 

                
        (fp_text reference "S33" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 39 "two_down") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 62 117 0) 

                
        (fp_text reference "S34" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 40 "two_up") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 8 "C1") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 89 134 0) 

                
        (fp_text reference "S35" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 41 "three_down") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 89 117 0) 

                
        (fp_text reference "S36" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 42 "three_up") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 14 "C2") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 152 32 0) 

                
        (fp_text reference "S37" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 43 "one_f") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 44 "C6") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 134 117 0) 

                
        (fp_text reference "S38" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 45 "space_space") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 26 "C4") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 152 91.5 90) 

                
        (fp_text reference "S39" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 46 "one_enter") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 44 "C6") (clearance 0.2))
			  )
          

          
        (module lib:Kailh_PG1232 (layer F.Cu) (tedit 5E1ADAC2)
        (at 152 57.5 90) 

                
        (fp_text reference "S40" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value Kailh_PG1232 (at 0 -7.3) (layer F.Fab) (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15))))

        
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 -6.75) (end -7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -7.25 6.75) (end -7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 6.25 -6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 -6.75) (end 7.25 -5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))

        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 6.25 6.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 7.25 6.75) (end 7.25 5.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))


        (fp_line (start 2.8 -5.35) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end 2.8 -3.2) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.8 -3.2) (end 2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.8 -3.2) (end -2.8 -5.35) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
                	 
        (fp_line (start 2.25 2.6) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 2.25 3.6) (end 2.25 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 3.6) (end 2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -2.25 2.6) (end -2.25 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 2.6) (end -5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start 5.8 -2.95) (end 5.8 2.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        (fp_line (start -5.8 -2.95) (end 5.8 -2.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
        
            
        (pad 3 thru_hole circle (at 5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
        (pad 4 thru_hole circle (at -5.3 -4.75) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (clearance 0.2))
      
          
        
        (fp_line (start -9 -8.5) (end 9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 -8.5) (end 9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start 9 8.5) (end -9 8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        (fp_line (start -9 8.5) (end -9 -8.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
        
          
        
        (pad 1 thru_hole circle (at -4.58 5.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 47 "one_back") (clearance 0.2))
        (pad 2 thru_hole circle (at 2 5.4) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (net 44 "C6") (clearance 0.2))
			  )
          

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 106 180)

        
        (fp_text reference "D1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 1 "left_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 89 180)

        
        (fp_text reference "D2" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 3 "left_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 72 180)

        
        (fp_text reference "D3" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 4 "left_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 55 180)

        
        (fp_text reference "D4" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 5 "left_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 38 180)

        
        (fp_text reference "D5" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 6 "left_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 56.1 106 180)

        
        (fp_text reference "D6" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 7 "q_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 56.1 89 180)

        
        (fp_text reference "D7" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 9 "q_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 56.1 72 180)

        
        (fp_text reference "D8" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 10 "q_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 56.1 55 180)

        
        (fp_text reference "D9" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 11 "q_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 56.1 38 180)

        
        (fp_text reference "D10" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 12 "q_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.1 106 180)

        
        (fp_text reference "D11" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 13 "w_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.1 89 180)

        
        (fp_text reference "D12" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 15 "w_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.1 72 180)

        
        (fp_text reference "D13" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 16 "w_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.1 55 180)

        
        (fp_text reference "D14" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 17 "w_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 74.1 38 180)

        
        (fp_text reference "D15" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 18 "w_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 92.1 106 180)

        
        (fp_text reference "D16" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 19 "e_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 92.1 89 180)

        
        (fp_text reference "D17" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 21 "e_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 92.1 72 180)

        
        (fp_text reference "D18" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 22 "e_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 92.1 55 180)

        
        (fp_text reference "D19" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 23 "e_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 92.1 38 180)

        
        (fp_text reference "D20" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 24 "e_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 110.1 106 180)

        
        (fp_text reference "D21" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 25 "r_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 110.1 89 180)

        
        (fp_text reference "D22" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 27 "r_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 110.1 72 180)

        
        (fp_text reference "D23" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 28 "r_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 110.1 55 180)

        
        (fp_text reference "D24" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 29 "r_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 110.1 38 180)

        
        (fp_text reference "D25" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 30 "r_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 128.1 106 180)

        
        (fp_text reference "D26" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 31 "t_bottom"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 48 "R4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 128.1 89 180)

        
        (fp_text reference "D27" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 33 "t_home"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 49 "R3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 128.1 72 180)

        
        (fp_text reference "D28" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 34 "t_top"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 128.1 55 180)

        
        (fp_text reference "D29" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 35 "t_num"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 128.1 38 180)

        
        (fp_text reference "D30" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 36 "t_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 140 180)

        
        (fp_text reference "D31" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 37 "one_down"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 53 "R7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 33.6 123 180)

        
        (fp_text reference "D32" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 38 "one_up"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 54 "R6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 60.6 140 180)

        
        (fp_text reference "D33" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 39 "two_down"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 53 "R7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 60.6 123 180)

        
        (fp_text reference "D34" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 40 "two_up"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 54 "R6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 87.6 140 180)

        
        (fp_text reference "D35" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 41 "three_down"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 53 "R7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 87.6 123 180)

        
        (fp_text reference "D36" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 42 "three_up"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 54 "R6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 150.6 38 180)

        
        (fp_text reference "D37" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 43 "one_f"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 52 "R0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 132.6 123 180)

        
        (fp_text reference "D38" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 45 "space_space"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 180) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 54 "R6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158 92.9 270)

        
        (fp_text reference "D39" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 46 "one_enter"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 50 "R2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 158 58.9 270)

        
        (fp_text reference "D40" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 47 "one_back"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 270) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 51 "R1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D41" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 55 "bl_left_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D42" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 57 "bl_left_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D43" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 58 "bl_left_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D44" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 59 "bl_left_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D45" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 60 "bl_left_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D46" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 61 "bl_q_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D47" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 62 "bl_q_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D48" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 63 "bl_q_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D49" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 64 "bl_q_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D50" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 65 "bl_q_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D51" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 66 "bl_w_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D52" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 67 "bl_w_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D53" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 68 "bl_w_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D54" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 69 "bl_w_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D55" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 70 "bl_w_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D56" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 71 "bl_e_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D57" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 72 "bl_e_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D58" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 73 "bl_e_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D59" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 74 "bl_e_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D60" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 75 "bl_e_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D61" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 76 "bl_r_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D62" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 77 "bl_r_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D63" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 78 "bl_r_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D64" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 79 "bl_r_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D65" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 80 "bl_r_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D66" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 81 "bl_t_bottomR4"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D67" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 82 "bl_t_homeR3"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D68" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 83 "bl_t_topR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D69" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 84 "bl_t_numR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D70" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 85 "bl_t_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D71" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 86 "bl_one_downR7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D72" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 87 "bl_one_upR6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 62 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D73" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 88 "bl_two_downR7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 62 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D74" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 89 "bl_two_upR6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 89 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D75" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 90 "bl_three_downR7"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 89 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D76" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 91 "bl_three_upR6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 152 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D77" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 92 "bl_one_fR0"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 134 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D78" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 93 "bl_space_spaceR6"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 147.7 91.5 90)

        
        (fp_text reference "D79" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 94 "bl_one_enterR2"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 147.7 57.5 90)

        
        (fp_text reference "D80" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 95 "bl_one_backR1"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D81" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 55 "bl_left_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D82" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 57 "bl_left_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D83" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 58 "bl_left_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D84" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 59 "bl_left_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D85" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 60 "bl_left_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D86" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 61 "bl_q_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D87" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 62 "bl_q_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D88" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 63 "bl_q_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D89" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 64 "bl_q_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 57.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D90" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 65 "bl_q_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D91" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 66 "bl_w_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D92" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 67 "bl_w_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D93" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 68 "bl_w_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D94" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 69 "bl_w_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 75.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D95" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 70 "bl_w_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D96" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 71 "bl_e_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D97" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 72 "bl_e_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D98" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 73 "bl_e_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D99" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 74 "bl_e_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 93.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D100" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 75 "bl_e_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D101" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 76 "bl_r_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D102" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 77 "bl_r_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D103" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 78 "bl_r_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D104" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 79 "bl_r_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 111.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D105" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 80 "bl_r_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 95.7 0)

        
        (fp_text reference "D106" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 81 "bl_t_bottomR4"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 78.7 0)

        
        (fp_text reference "D107" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 82 "bl_t_homeR3"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 61.7 0)

        
        (fp_text reference "D108" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 83 "bl_t_topR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 44.7 0)

        
        (fp_text reference "D109" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 84 "bl_t_numR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 129.5 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D110" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 85 "bl_t_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D111" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 86 "bl_one_downR7"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 35 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D112" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 87 "bl_one_upR6"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 62 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D113" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 88 "bl_two_downR7"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 62 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D114" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 89 "bl_two_upR6"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 89 129.7 0)

        
        (fp_text reference "D115" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 90 "bl_three_downR7"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 89 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D116" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 91 "bl_three_upR6"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 152 27.7 0)

        
        (fp_text reference "D117" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 92 "bl_one_fR0"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 134 112.7 0)

        
        (fp_text reference "D118" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 93 "bl_space_spaceR6"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 0) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 96 "bl_pwr"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 147.7 91.5 90)

        
        (fp_text reference "D119" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 94 "bl_one_enterR2"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "GND"))
        
    )
  
    

  
    (module ComboDiode (layer F.Cu) (tedit 5B24D78E)


        (at 147.7 57.5 90)

        
        (fp_text reference "D120" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        (fp_line (start 0.25 0) (end 0.75 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 0.4) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.35 0) (end -0.35 -0.55) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        (fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0) (layer B.SilkS) (width 0.1))
        
        (pad 2 smd rect (at 1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 95 "bl_one_backR1"))
        (pad 1 smd rect (at -1.65 0 90) (size 0.9 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (net 56 "GND"))
        
    )
  
    

        
      (module ProMicro (layer F.Cu) (tedit 5B307E4C)
      (at 175.75 43.53 -90)

      
      (fp_text reference "MCU1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
      (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
    
      
      (fp_line (start -19.304 -3.81) (end -14.224 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -19.304 3.81) (end -19.304 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 3.81) (end -19.304 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -14.224 -3.81) (end -14.224 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
    
      
      (fp_line (start -17.78 8.89) (end 15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 8.89) (end 15.24 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start 15.24 -8.89) (end -17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      (fp_line (start -17.78 -8.89) (end -17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -15.24 6.35) (end -15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
      
        
        (fp_text user RAW (at -13.97 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -11.43 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user RST (at -8.89 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user VCC (at -6.35 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P21 (at -3.81 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P20 (at -1.27 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P19 (at 1.27 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P18 (at 3.81 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P15 (at 6.35 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P14 (at 8.89 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P16 (at 11.43 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P10 (at 13.97 4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        (fp_text user P01 (at -13.97 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P00 (at -11.43 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -8.89 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user GND (at -6.35 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P02 (at -3.81 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P03 (at -1.27 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P04 (at 1.27 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P05 (at 3.81 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P06 (at 6.35 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P07 (at 8.89 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P08 (at 11.43 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
        (fp_text user P09 (at 13.97 -4.8 0) (layer F.SilkS) (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15))))
      
        
        (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.62 -90) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 97 "BAT_P"))
        (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 98 "RST"))
        (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 99 "VCC"))
        (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 2 "C0"))
        (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 8 "C1"))
        (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 14 "C2"))
        (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 20 "C3"))
        (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 26 "C4"))
        (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 32 "C5"))
        (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 44 "C6"))
        (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 100 "F10"))
        
        (pad 13 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 101 "DPC"))
        (pad 14 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 102 "DPD"))
        (pad 15 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 103 "DPE"))
        (pad 18 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 51 "R1"))
        (pad 19 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 50 "R2"))
        (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 49 "R3"))
        (pad 21 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 48 "R4"))
        (pad 22 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 104 "R5"))
        (pad 23 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 54 "R6"))
        (pad 24 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 0) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask) (net 53 "R7"))
      )
        

      (module nice!view (layer F.Cu) (tedit 6448AF5B)
        (at 175.75 44.53 0)
        (attr virtual)
        (fp_text reference "DISP1" (at 0 20 0) (layer F.SilkS) hide
          (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
        )
        
        (fp_line (start -6.5 -18) (end 6.5 -18) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 6.5 18) (end -6.5 18) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -7 17.5) (end -7 -17.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 7 17.5) (end 7 -17.5) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.41 15.37) (end -6.41 18.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.41 18.03) (end -6.41 18.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.88 14.9) (end 6.88 18.45) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start 6.88 18.45) (end -6.82 18.45) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.82 18.45) (end -6.82 14.9) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.82 14.9) (end 6.88 14.9) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start 6.41 15.37) (end 6.41 18.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.41 15.37) (end -6.41 15.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
        (fp_arc (start -6.5 17.5) (end -7 17.5) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start 6.5 17.5) (end 6.5 18) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start 6.5 -17.5) (end 6.5 -18) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start -6.5 -17.5) (end -6.5 -18) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_text user %R (at 0 20 0) (layer F.Fab)
          (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
        )

    
        (fp_line (start 6.41 15.37) (end 6.41 18.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.41 15.37) (end -6.41 15.37) (layer B.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.41 18.03) (end -6.41 18.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start 6.88 14.9) (end 6.88 18.45) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start 6.88 18.45) (end -6.82 18.45) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.82 18.45) (end -6.82 14.9) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.82 14.9) (end 6.88 14.9) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
        (fp_line (start -6.41 15.37) (end -6.41 18.03) (layer B.SilkS) (width 0.12))
        (fp_line (start -6.5 18) (end 6.5 18) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 7 -17.5) (end 7 17.5) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 6.5 -18) (end -6.5 -18) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -7 -17.5) (end -7 17.5) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start -6.5 -17.5) (end -7 -17.5) (angle 90) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start 6.5 -17.5) (end 6.5 -18) (angle 90) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start 6.5 17.5) (end 6.5 18) (angle -90) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_arc (start -6.5 17.5) (end -6.5 18) (angle 90) (layer B.Fab) (width 0.15))
    
        (fp_line (start 5.93 12.9) (end 5.93 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -5.93 14.9) (end -5.93 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -5.93 12.9) (end -4.23 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -4.23 14.9) (end -5.93 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -4.23 12.9) (end -4.23 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -3.39 14.9) (end -3.39 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -3.39 12.9) (end -1.69 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.69 14.9) (end -3.39 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.69 12.9) (end -1.69 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 3.39 12.9) (end 3.39 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 3.39 14.9) (end 1.69 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 1.69 14.9) (end 1.69 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 1.69 12.9) (end 3.39 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 5.93 14.9) (end 4.23 14.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 4.23 14.9) (end 4.23 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 4.23 12.9) (end 5.93 12.9) (layer F.Fab) (width 0.15))

        (pad 14 smd rect (at -5.08 13.45 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 102 "DPD"))
        (pad 15 smd rect (at -2.54 13.45 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 101 "DPC"))
        (pad 16 smd rect (at 2.54 13.45 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 17 smd rect (at 5.08 13.45 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 103 "DPE"))

        (pad 10 smd rect (at -5.08 14.35 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 105 "DISP1_1"))
        (pad 11 smd rect (at -2.54 14.35 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 106 "DISP1_2"))
        (pad 12 smd rect (at 2.54 14.35 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 107 "DISP1_4"))
        (pad 13 smd rect (at 5.08 14.35 90) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Mask) (net 108 "DISP1_5"))
    
        (fp_line (start -5.93 12.9) (end -5.93 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -5.93 14.9) (end -4.23 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -4.23 12.9) (end -5.93 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -4.23 14.9) (end -4.23 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -3.39 14.9) (end -1.69 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.69 12.9) (end -3.39 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 4.23 14.9) (end 5.93 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 5.93 14.9) (end 5.93 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 3.39 12.9) (end 1.69 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.69 14.9) (end -1.69 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start -3.39 12.9) (end -3.39 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 1.69 12.9) (end 1.69 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 1.69 14.9) (end 3.39 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 3.39 14.9) (end 3.39 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 5.93 12.9) (end 4.23 12.9) (layer B.Fab) (width 0.15))
        (fp_line (start 4.23 12.9) (end 4.23 14.9) (layer B.Fab) (width 0.15))

        (pad 24 smd rect (at 5.08 13.45 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 102 "DPD"))
        (pad 25 smd rect (at 2.54 13.45 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 101 "DPC"))
        (pad 26 smd rect (at -2.54 13.45 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 27 smd rect (at -5.08 13.45 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 103 "DPE"))

        (pad 20 smd rect (at 5.08 14.35 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 108 "DISP1_5"))
        (pad 21 smd rect (at 2.54 14.35 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 107 "DISP1_4"))
        (pad 22 smd rect (at -2.54 14.35 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 106 "DISP1_2"))
        (pad 23 smd rect (at -5.08 14.35 270) (size 0.6 1.2) (layers B.Cu B.Mask) (net 105 "DISP1_1"))
    
      (pad 1 thru_hole oval (at -5.08 16.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (net 105 "DISP1_1"))
      (pad 2 thru_hole oval (at -2.54 16.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (net 106 "DISP1_2"))
      (pad 3 thru_hole oval (at 0 16.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (net 99 "VCC"))
      (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 16.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (net 107 "DISP1_4"))
      (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 16.7 270) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask) (net 108 "DISP1_5"))

      (fp_line (start 5.4 13.4) (end 5.4 -11.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -5.4 13.4) (end -5.4 -11.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start 5.4 -11.9) (end -5.4 -11.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
      (fp_line (start -5.4 13.4) (end 5.4 13.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
    )
    

    
    (module JST_PH_S2B-PH-K_02x2.00mm_Angled (layer F.Cu) (tedit 58D3FE32)

        (descr "JST PH series connector, S2B-PH-K, side entry type, through hole, Datasheet: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePH.pdf")
        (tags "connector jst ph")

        (at 171.45 65.04 0)

        
        (fp_text reference "JST1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))

        (fp_line (start -2.25 0.25) (end -2.25 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.25 -1.35) (end -2.95 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.95 -1.35) (end -2.95 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.95 6.25) (end 2.95 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.95 6.25) (end 2.95 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.95 -1.35) (end 2.25 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.25 -1.35) (end 2.25 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.25 0.25) (end -2.25 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))

        (fp_line (start -1 1.5) (end -1 2.0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.25 1.75) (end -0.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))

        (pad 1 thru_hole rect (at -1 0 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask) (net 97 "BAT_P"))
        (pad 2 thru_hole oval (at 1 0 0) (size 1.2 1.7) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask) (net 56 "GND"))
            
    )
    
    

    
    (module E73:SW_TACT_ALPS_SKQGABE010 (layer F.Cu) (tstamp 5BF2CC94)

        (descr "Low-profile SMD Tactile Switch, https://www.e-switch.com/product-catalog/tact/product-lines/tl3342-series-low-profile-smt-tact-switch")
        (tags "SPST Tactile Switch")

        (at 180.05 68.04 0)
        
        (fp_text reference "B1" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))))
        
        
        (fp_line (start 2.75 1.25) (end 1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.75 -1.25) (end 1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start 2.75 -1.25) (end 2.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.25 2.75) (end 1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -1.25 -2.75) (end 1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 1.25) (end -1.25 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -1.25 -2.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        (fp_line (start -2.75 -1.25) (end -2.75 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
        
        
        (pad 1 smd rect (at -3.1 -1.85 0) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 1 smd rect (at 3.1 -1.85 0) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 56 "GND"))
        (pad 2 smd rect (at -3.1 1.85 0) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 98 "RST"))
        (pad 2 smd rect (at 3.1 1.85 0) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (net 98 "RST"))
    )
    
    
            (gr_line (start 21.5 140.5) (end 21.5 25.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 23.5 23.5) (end 184 23.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 104.5 125.5) (end 184 125.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 102.5 127.5) (end 102.5 140.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 100.5 142.5) (end 23.5 142.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 23.5 25.5) (end 23.5 23.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 104.5 127.5) (end 104.5 125.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 100.5 140.5) (end 100.5 142.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 23.5 140.5) (end 21.5 140.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 186 123.5) (end 186 25.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 184 123.5) (end 184 125.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 184 25.5) (end 186 25.5) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
            
)

        