/*
 * Copyright (c) 2020 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {
	chosen {
		zmk,kscan = &kscan0;
	};

  kscan0: kscan_0 {
      compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
      label = "KSCAN";
      diode-direction = "col2row";

      col-gpios
          = <&pro_micro_d 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          , <&pro_micro_d 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
          ;

      row-gpios
          = <&pro_micro_d 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
          , <&pro_micro_d 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
          , <&pro_micro_a 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
          , <&pro_micro_a 1 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
          ;
  };
};
