/*
 * Copyright (c) 2020 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */
 
 #include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>
 
/ {
	chosen {
		zmk,kscan = &kscan0;
		 //zmk,matrix_transform = &default_transform;
	};
	
	default_transform: keymap_transform_0 {
	compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <34>;
        rows = <1>;
		map = <
	RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) 		RC(0,21) RC(0,20) RC(0,19) RC(0,18) RC(0,17) 
	RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) 		RC(0,26) RC(0,25) RC(0,24) RC(0,23) RC(0,22)   
	RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13) RC(0,14) 		RC(0,31) RC(0,30) RC(0,29) RC(0,28) RC(0,27) 
	RC(0,15)  RC(0,16) 					RC(0,33) RC(0,32)  
	>;

	kscan0: kscan {
		compatible = "zmk,kscan-gpio-direct";
		label = "KSCAN";
		input-gpios
			= <&pro_micro_d 7 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_a 0 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_a 1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_a 2 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_a 3 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 15 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 14 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 16 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 10 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 2 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 3 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_a 6 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 5 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 6 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			, <&pro_micro_d 9 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
			;
	};
	};	
	};
