/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {

    chosen {
        zmk,kscan = &kscan0;
        zmk,matrix-transform = &default_transform;
    };

    default_transform: keymap_transform_0 {
        compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <34>;
        rows = <1>;
        map = <
            RC(0,0)  RC(0,1)  RC(0,2)  RC(0,3)  RC(0,4)    RC(0,21) RC(0,20) RC(0,19) RC(0,18) RC(0,17)
            RC(0,5)  RC(0,6)  RC(0,7)  RC(0,8)  RC(0,9)    RC(0,26) RC(0,25) RC(0,24) RC(0,23) RC(0,22)
            RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13) RC(0,14)   RC(0,31) RC(0,30) RC(0,29) RC(0,28) RC(0,27)
                                       RC(0,15) RC(0,16)   RC(0,33) RC(0,32)
        >;
    };

    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-direct";
        wakeup-source;

        input-gpios =
            <&pro_micro  5 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  0 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 16 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  6 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  3 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  7 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  4 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro 10 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>,
            <&pro_micro  9 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        ;
    };

};
