/*
 * Copyright (c) 2020 Derek Schmell
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "splitreus62.dtsi"

&default_transform {
    col-offset = <6>;
};

&kscan0 {
    col-gpios
        = <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 16 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 10 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro  9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro  8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro  7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        ;
};
