/*
 * Copyright (c) 2023 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "splitkb_aurora_helix.dtsi"

/ {
    chosen {
        zmk,kscan = &kscan;
    };

    kscan: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        wakeup-source;

        diode-direction = "col2row";

        row-gpios
        = <&pro_micro 21 (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
        , <&pro_micro 20 (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
        , <&pro_micro 4  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
        , <&pro_micro 5  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
        , <&pro_micro 6  (GPIO_PULL_DOWN | GPIO_ACTIVE_HIGH)>
        ;

        col-gpios
        = <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
    };
};

&left_encoder {
    status = "okay";
};
