/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "kyria_rev2.dtsi"

&kscan0 {
    row-gpios
        = <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        , <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
        ;
    col-gpios
        = <&pro_micro 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};

&left_encoder {
    status = "okay";
};
