/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "snap.dtsi"

/ {
kscan_direct: kscan_direct {
    compatible = "zmk,kscan-gpio-direct";
    input-gpios
        = <&pro_micro 10 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        ;
    };
};

&default_transform {
    col-offset = <8>;
};

&kscan_composite {
        direct {
            kscan = <&kscan_direct>;
            row-offset = <1>;
            column-offset = <8>;
    };
};

&kscan_demux {
    input-gpios
        = <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        ;
    output-gpios
        = <&pro_micro 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};

&right_encoder {
    a-gpios = <&pro_micro 9 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    b-gpios = <&pro_micro 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    status = "okay";
};
