/*
* Copyright (c) 2021 Polarity Works
*
* SPDX-License-Identifier: MIT
*/

/dts-v1/;
#include "bt60.dtsi"


/ {
    chosen {
        zmk,kscan = &kscan0;
        zmk,matrix-transform = &default_transform;
    };

    default_transform: keymap_transform_0 {
        compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <15>;
        rows = <5>;
        map = <
            RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5) RC(0,6) RC(0,7) RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12)     RC(0,13) RC(2,13)
            RC(1,0)   RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5) RC(1,6) RC(1,7) RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11) RC(1,12)   RC(1,13)
            RC(2,0)     RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5) RC(2,6) RC(2,7) RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11)          RC(2,12)
            RC(3,0)       RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6) RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9)  RC(3,10)               RC(3,11)
            RC(4,0)   RC(4,1)   RC(4,2)                      RC(4,5)                     RC(4,8)   RC(4,9)    RC(4,10)     RC(4,11)
        >;
    };


    kscan0: kscan_0 {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        wakeup-source;

        diode-direction = "col2row";

        col-gpios
            = <&gpio1 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 30 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 31 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            , <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>
            ;

        row-gpios
            = <&gpio1 0 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 22 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 21 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&gpio0 23 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;
    };
};
