# SPDX-License-Identifier: MIT

CONFIG_SOC_SERIES_STM32F3X=y
CONFIG_SOC_STM32F303XC=y
# 72MHz system clock
CONFIG_SYS_CLOCK_HW_CYCLES_PER_SEC=72000000

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# clock configuration
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y

# Clock configuration for Cube Clock control driver
CONFIG_CLOCK_STM32_HSE_CLOCK=8000000
CONFIG_CLOCK_STM32_SYSCLK_SRC_PLL=y
# use HSE as PLL input
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_SRC_HSE=y
# produce 72MHz clock at PLL output
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_PREDIV=1
CONFIG_CLOCK_STM32_PLL_MULTIPLIER=9
CONFIG_CLOCK_STM32_AHB_PRESCALER=1
CONFIG_CLOCK_STM32_APB1_PRESCALER=2
CONFIG_CLOCK_STM32_APB2_PRESCALER=1

CONFIG_ZMK_USB=y