/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "snap.dtsi"

&kscan_demux {
    input-gpios
        = <&pro_micro 4  (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 5  (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 6  (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 8  (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        , <&pro_micro 9  (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
        ;
    output-gpios
        = <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        , <&pro_micro 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>
        ;
};

&left_encoder {
    a-gpios = <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    b-gpios = <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)>;
    status = "okay";
};

&oled {
    segment-remap;
    com-invdir;
};
