# SPDX-License-Identifier: MIT

# 72MHz system clock
CONFIG_SYS_CLOCK_HW_CYCLES_PER_SEC=72000000

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# Enable pinctrl
CONFIG_PINCTRL=y

# Poll to avoid interrupt overlap issues
CONFIG_ZMK_KSCAN_DIRECT_POLLING=y

CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=1536
CONFIG_ISR_STACK_SIZE=1024

# clock configuration
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y

CONFIG_ZMK_USB=y
