# SPDX-License-Identifier: MIT

CONFIG_SYS_CLOCK_HW_CYCLES_PER_SEC=125000000

# Enable reset by default
CONFIG_RESET=y

# Enable clock control by default
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y

# Code partition needed to target the correct flash range
CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=y

# Output UF2 by default, native bootloader supports it.
CONFIG_BUILD_OUTPUT_UF2=y

# USB HID
CONFIG_ZMK_USB=y

# Bootloader Support
CONFIG_RETAINED_MEM=y
CONFIG_RETENTION=y
CONFIG_RETENTION_BOOT_MODE=y
