/*
 * Copyright (c) 2021 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */


/ {
	chosen {
		zephyr,console = &cdc_acm_uart;
	};

	vbatt {
		compatible = "zmk,battery-voltage-divider";
		label = "BATTERY";
		io-channels = <&adc 7>;
		power-gpios = <&gpio0 14 (GPIO_OPEN_DRAIN | GPIO_ACTIVE_LOW)>;
		output-ohms = <1000000>;
		full-ohms = <(1000000 + 510000)>;
	};
};

&adc {
	status = "okay";
};

&usbd {
	cdc_acm_uart: cdc_acm_uart {
		compatible = "zephyr,cdc-acm-uart";
		label = "CDC_ACM_0";
	};
};

