/*
 * Copyright (c) 2020 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {

	chosen {
		zmk,kscan = &kscan0;
		zmk,matrix_transform = &default_transform;
	};

	default_transform: keymap_transform_0 {
		compatible = "zmk,matrix-transform";
		columns = <34>;
		rows = <1>;
		map = <
		RC(0,0)  RC(0,1)  RC(0,2)  RC(0,3)  RC(0,4)    RC(0,21) RC(0,20) RC(0,19) RC(0,18) RC(0,17)
		RC(0,5)  RC(0,6)  RC(0,7)  RC(0,8)  RC(0,9)    RC(0,26) RC(0,25) RC(0,24) RC(0,23) RC(0,22)
		RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13) RC(0,14)   RC(0,31) RC(0,30) RC(0,29) RC(0,28) RC(0,27)
		                           RC(0,15) RC(0,16)   RC(0,33) RC(0,32)
		>;
	};

	kscan0: kscan {
		compatible = "zmk,kscan-gpio-direct";
		label = "KSCAN";
		input-gpios
		= <&pro_micro  7 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 18 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 19 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 20 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 21 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 15 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 14 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 16 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro 10 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  1 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  2 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  3 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  4 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  5 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  6 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  8 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		, <&pro_micro  9 (GPIO_ACTIVE_LOW | GPIO_PULL_UP)>
		;
	};

};
