# SPDX-License-Identifier: MIT

CONFIG_SOC_SERIES_STM32F3X=y
CONFIG_SOC_STM32F303XC=y
# 72MHz system clock
CONFIG_SYS_CLOCK_HW_CYCLES_PER_SEC=72000000

CONFIG_PINCTRL=y

# enable GPIO
CONFIG_GPIO=y

# clock configuration
CONFIG_CLOCK_CONTROL=y

CONFIG_ZMK_USB=y

# Uncomment these two lines to add support for encoder to your firmware
#CONFIG_EC11=y
#CONFIG_EC11_TRIGGER_OWN_THREAD=y
