/*
 * Copyright (c) 2020 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include <dt-bindings/zmk/matrix_transform.h>

/ {
    chosen {
        zmk,kscan = &kscan0;
        zmk,matrix_transform = &default_transform;
    };

    default_transform: keymap_transform_0 {
        compatible = "zmk,matrix-transform";
        columns = <14>;
        rows = <5>;
// | SW1  | SW2  | SW3  | SW4  | SW5  | SW6  |                 | SW6  | SW5  | SW4  | SW3  | SW2  | SW1  |
// | SW7  | SW8  | SW9  | SW10 | SW11 | SW12 |                 | SW12 | SW11 | SW10 | SW9  | SW8  | SW7  |
// | SW13 | SW14 | SW15 | SW16 | SW17 | SW18 |                 | SW18 | SW17 | SW16 | SW15 | SW14 | SW13 |
// | SW19 | SW20 | SW21 | SW22 | SW23 | SW24 | SW25 |   | SW25 | SW24 | SW23 | SW22 | SW21 | SW20 | SW19 |
// | SW26 | SW27 | SW28 | SW29 | SW30 | SW31 | SW32 |   | SW32 | SW31 | SW30 | SW29 | SW28 | SW27 | SW26 |
        map = <
RC(0,0) RC(0,1) RC(0,2) RC(0,3) RC(0,4) RC(0,5)                   RC(0,8) RC(0,9) RC(0,10) RC(0,11) RC(0,12) RC(0,13)
RC(1,0) RC(1,1) RC(1,2) RC(1,3) RC(1,4) RC(1,5)                   RC(1,8) RC(1,9) RC(1,10) RC(1,11) RC(1,12) RC(1,13)
RC(2,0) RC(2,1) RC(2,2) RC(2,3) RC(2,4) RC(2,5)                   RC(2,8) RC(2,9) RC(2,10) RC(2,11) RC(2,12) RC(2,13)
RC(3,0) RC(3,1) RC(3,2) RC(3,3) RC(3,4) RC(3,5) RC(3,6)   RC(3,7) RC(3,8) RC(3,9) RC(3,10) RC(3,11) RC(3,12) RC(3,13)
RC(4,0) RC(4,1) RC(4,2) RC(4,3) RC(4,4) RC(4,5) RC(4,6)   RC(4,7) RC(4,8) RC(4,9) RC(4,10) RC(4,11) RC(4,12) RC(4,13)
        >;
    };

    kscan0: kscan {
        compatible = "zmk,kscan-gpio-matrix";
        label = "KSCAN";

        diode-direction = "col2row";
        row-gpios
            = <&pro_micro 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            , <&pro_micro 8 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
            ;
        
    };
};